Procedimento de calibração

Regular a tensão para o valor desejado (opcional).

Colocar a temperatura para a qual a calibração será feita e clicar em calibrar. Os três últimos valores que aparecem são os parâmetros PID para o calorímetro calibrado.

Nos ensaios foram usados como parâmetro P a média dos parâmetros e como I e D os maiores valores encontrados no teste.

Estes valores devem ser inseridos na janela do teste para a realização do mesmo.

Texto

Descrição gerada automaticamente